**竞争性磋商文件**

**项目名称：安装一键报警装置、门禁、监控摄像头等一批项目**

**采购单位：鄂东医疗集团市妇幼保健院**

**二〇二二年十二月**

第一章 磋商邀请函

根据鄂东医疗集团市妇幼保健院的需求，就安装一键报警装置、门禁、监控摄像头等一批项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的磋商供应商参与本项目。

**一、项目概况：**

1.项目名称：安装一键报警装置、门禁、监控摄像头等一批项目；

2.采购方式：竞争性磋商；

3.预算金额：5.6万元（超过预算报价，视为无效投标）；

**二、供应商资格要求：**

1、投标人有效营业执照，营业范围包含本项目；

2、投标人具有良好的市场信誉，近三年在经营活动中没有重大违法记录；

3、相关信用证明（且未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（提供网站截图并加盖公章）；

4、本项目不接受联合体形式参与投标。

**三、报名及磋商文件获取方式：**

1、报名地点：凡有意参加投标者，请携带有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只需提供营业执照）、公司法人授权委托书、报名登记表，以上证件加盖公章复印件到黄石市妇幼保健院3号楼206办公室报名，并领取招标文件；

报名时间：2022年12月7日-2022年12月13日（上午8：00-11：45,下午14：00-17：00,节假日除外）；

2、递交标书及开标时间：2022年12月14日下午14:30；

3、招标地点：鄂东医疗集团市妇幼保健院行政楼202会议室；

4、联系方式

采购人：鄂东医疗集团市妇幼保健院

地址：黄石市团城山桂林南路80号

联系人：李老师

电话：0714-6357866

                                                         鄂东医疗集团市妇幼保健院

2022年12月7日

第二章 竞争性磋商须知

**一、说明**

本竞争性磋商文件依据国家有关法律法规编制。

**1．适用范围**

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购所涉及的项目和内容。

1.2本竞争性磋商文件的解释权归采购单位。

**2.** 定义

2.1“采购人”是指：鄂东医疗集团市市妇幼保健院医院。

2.2“磋商供应商”是指：领取了本磋商文件、符合磋商文件规定资格条件并响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.3“货物”是指：是指供应商按磋商文件规定，向采购人提供全新的各种形态和种类的物品，包括软件、硬件、设备、产品等。

2.4“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

**3.**磋商费用

响应人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商结果如何，采购人均无义务和责任承担以上费用。

二、磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对本竞争性磋商采购文件进行必要的修改，修改的内容是磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上发布公告形式通知所有磋商供应商。

2.磋商文件、磋商文件澄清（答疑）纪要、磋商文件修改补充通知书内容均以书面明确的内容为准。当磋商文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容不一致时，以最后发出的通知、纪要或修改文件为准。

3.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，修改文件应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前发出，不足3个工作日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止之日。

4.磋商修改文件是竞争性磋商文件的组成部分，对所有提交了竞争性磋商响应文件的供应商具有约束力。

5.供应商要求对本竞争性磋商采购文件进行澄清的，应以书面形式在提疑截止时间以前向采购代理机构或采购人提出，提疑截止时间为提交首次响应文件截止之日5日前，在提疑截止时间前未提出的视为认同本文件内容，在截止时间之后提出的不予受理。

三、竞争性磋商响应文件

**1.**磋商响应文件的编制

1.1竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容编制，包括所有的补充通知及附件。

1.2竞争性磋商响应文件应使用中文，磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

1.3因磋商供应商只提供本文件要求的部分内容，给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

1.4供应商编制的竞争性磋商响应件应包括但不少于下列内容：

（1）前述“供应商资格要求”中全部内容。

（2）供应商法人身份证及授权委托书原件。

（3）磋商响应书。

（4）磋商报价表（首次报价）。

（5）技术响应、偏离说明表。

（6）商务响应、偏离说明表。

（7）磋商供应商认为需要提供的其他相关资料。

1.5计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

2．磋商报价要求

2.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入总报价的费用。

2.2供应商以人民币报价。

2.3磋商报价包括磋商供应商在首次提交的响应文件中的报价、磋商过程中的报价和最终报价。

**3.磋商响应文件的份数和封装**

3.1磋商供应商应编制竞争性磋商响应文件一式三份，正本壹份、副本贰份，每份文件注明“正本”、“副本”字样。磋商响应文件的副本与正本不符，以正本为准。磋商响应文件的正本和所有副本应单独密封。

3.2 为方便记录，磋商报价表（首次报价）除保留在竞争性磋商响应文件中外还应单独密封，单独提交，信封上标明“磋商报价表（首次报价）”等字样。

3.3竞争性磋商响应文件的密封袋上应写明竞争性磋商项目名称及磋商供应商名称并加盖公章。

3.4 供应商必须保证竞争性磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或代理机构对其中任何资料的核实要求。如果因为竞争性磋商响应文件内容不详，或没有提供竞争性磋商响应文件中所要求的资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由供应商负责。

**4．磋商响应文件的递交**

4.1所有竞争性磋商响应文件应按规定时间，由磋商代表递交到规定的地点。

4.2供应商必须派授权代表参加磋商会议，递交磋商响应文件时应出具法定代表人合法有效的授权委托书和身份证明（如法定代表人到场只需提供法定代表人身份证明）。

4.3磋商响应文件用纸外形尺寸统一为A4规格。

4.4按《中华人民共和国政府采购法》规定，采购人或代理机构将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

4.5供应商在递交响应文件后，在响应文件递交截止时间之前，可以撤回其响应文件，但必须提前以书面形式告知。

4.6从磋商响应文件递交截止时间起至磋商文件中确定的磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

4.7供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不予退还。

**四、**磋商有效期

磋商有效期为从磋商之日起共90天。

**五、磋商办法**

1.磋商小组依照有关法规组建。磋商小组成员由3人单数组成，评标专家由集团和医院纪检监察部门从集团和医院“医疗专业类”和“后勤保障类”评标专家库内随机抽取。

2.磋商小组负责对供应商进行符合性审查、商务评审和技术评审。

3.磋商小组依据符合性审查表审查各供应商是否符合磋商资格要求。符合要求的供应商进入磋商环节。

4.磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

5.磋商小组按照磋商文件确定的磋商步骤及方法集体与单一的供应商分别进行磋商，磋商顺序现场抽签确定。

6.第一轮磋商，磋商小组按已确定的磋商顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量、技术服务、售后服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他的信息。磋商小组一致确定响应供应商符合磋商文件要求的，按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。

7.磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

8.响应供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

9.第一轮磋商结束后，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对磋商文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

10.磋商小组将磋商文件的修改结果以书面形式通知所有响应供应商，并向响应供应商提供较充分的修正时间。

11.响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交磋商小组。超过规定时限未送交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效力。

12.最终报价

12.1符合条件的响应供应商作最后报价。

12.2在最终报价期间，各供应商之间不得相互协商、讨论。后果严重的将交由监管部门按相关法律法规处罚。

12.3磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。

12.4竞争性磋商文件无实质性变动的最终报价不得超过首次报价。已提交响应文件但未在规定时间内进行最终报价的供应商，视为放弃最终报价，以供应商响应文件中的报价为准。

12.5最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

六、确定成交供应商办法

**1、本次确定成交供应商的办法为综合评分法**

1.1综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

1.2磋商小组只要求商务、质量和服务评审合格的响应供应商在规定的时间内进行报价。

1.3磋商小组将根据需要决定是否要求所有合格的响应供应商在规定时间内进行第二次或最终报价，最终报价将作为价格评比的最终依据。

1.4经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

1.5各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术值。磋商小组将根据供应商最终得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。得分相同的，按有效最终报价由低到高顺序排名。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排名。

**2、签订合同**

2.1本采购项目的合同将授予采购人依法依规确定的成交供应商。

2.2付款方式：具体付款细则采购人与成交供应商协商确定。

**第三章 评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项 | | |
| 价格 （35分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。  其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=【磋商基准价（核算后）／最后磋商报价（核算后）】×35（报价得分四舍五入后保留至小数点后2位）。 | 35 |
| 资质能力（3分） | 1. 质量管理体系认证证书 2.信息安全管理体系认证证书 3.信息技术（IT）服务管理体 系认证证书 以上1个证书供应商每有1个得 1分，满分 3 分。  （提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分） | 3 |
| 质保期 （4分） | 投标人对所投产品质保在满足1年质保的基础上，每增加1年免费质保加 2 分，最高得 4 分。 | 4 |
| 人员证件  （2分） | 具有安防系统工程师证件，每提供一个得1分，最高得2分 | 2 |
| 业绩 （6分） | 投标人提供近三年类似业绩（2019 年12月至今）每有一项类似项目业绩的得2 分，得 够标准分为止。  注：提供中标通知书或合同协议扫描件加盖公章。 | 6 |
| 技术参数（20分） | 对技术条款全部满足采购文件要求的得20分。一项不满足扣 1 分，扣完为止。  **注：技术规格偏离表中所有正偏离的技术要求必须提供等相关证明材料，并加盖供应商电子鲜章（如产品彩页、网页截图、说明书、技术文件等）予以佐证。对通过虚假材料成交者，货到验收技术参数与投标文件不符时，成交无效，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。** | 20 |
| 供货方案（10分） | 磋商小组根据供应商针对本项目提供的供货、调试验收等保障措施及方案进行综合评分。  1.供货方案详尽具体，有明确的支持保障的相关人员，货物调试方案具体细致，供货保证措施可靠性强，质量保证标准符合国家相关标准及行业标准，进度安排合理，验收方案具体，时间安排合理迅速，服务机制健全的得 10分；  2.供货方案内容完整，货物调试方案较具体，供货保证措施完整，质量保证标准符合国家相关标准及行业标准，进度安排合理，验收方案具体，时间安排合理得8分；  3. 供货方案基本完整，安排相关人员，货物调试方案较细致，供货保证措施相对可靠，质量保证标准符合国家相关标准，进度安排较符合本项目，验收方案完整的得6分；  4.未提供，不得分； | 10分 |
| 实施方案 （10分） | 供应商根据采购需求编写项目实施方案，其中内容包括合理的实施进度计划、施工保障措施、质量保证、故障处理、设备安装与施工衔接实施方案等。  1.供货实施方案内容详尽全面、有具体的部署和规划、以及有明确的施工具体措施和流程，对项目需求理解准确得10分；  2.实施方案的内容完整、有具体的操作措施、有完整的施工措施和流程，对项目需求理解较为准确、交货期保证措施基本完整具体的得 8分；  3.实施方案内容简单、粗略，没有明确的流程及措施的得6分；  4.未提供，不得分。 | 10分 |
| 售后方案（10分） | 投标人应制定项目的售后服务方案（安装、保修、巡检、培训）的合理性、可行性及完善程度进行综合评审：  1.售后服务方案内容详尽具体，有具体的服务体系流程、有具体的售后服务计划、有安装调试方案及设备故障问题解决措施得10分；  2.售后服务方案内容完整，有完整的服务体系流程、售后服务计划、有安装调试方案及设备故障问题解决措施得8分；  3.售后服务方案内容基本完整，有服务体系流程、售后服务计划、有安装调试方案及设备故障问题解决措施，但描述不够具体得6分；  4.未提供，不得分。 | 10分 |
| 合计（100分） | | |

1. 采购需求内容及要求

一、采购需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 可视一键报警系统 | | | | |
| 1 | 可视对讲管理系统 |  |  管理软件即服务器软件是整个网络对讲系统的中心，负责统一管理系统内的对讲终端、设置终端参数、设置终端呼叫目标话筒，采集数据库相关信息，用户权限设置，系统终端设备远程升级。   多级管理架构：系统有四级以上管理架构，能将不同级别的设备进行分组。   呼叫对讲：管理中心软件可通过呼叫按钮与寻呼话筒、对讲终端实现双向可视对讲。   广播功能：管理软件可对所属设备进行单播、分区、全区广播，广播方式支持mp3文件广播、喊话广播，可向所属设备广播指定音频文件。   监视监听：管理软件可通过监听、监视按钮对前端设备进行监听监视。   数字录音录像：管理软件能对通话过程能自动进行录音录像，并可记录呼叫、通话的时间。   强拆强呼：管理软件可以对所属设备进行强制呼叫，也可强制切断寻呼话筒与对讲终端之间的呼叫。   重启：管理软件可以对所属设备进行远程重启，避免需到现场对设备进行重启的麻烦。   复位：管理软件可对所属设备进行远程复位，让设备恢复出厂设置。   同步：管理软件可对所属终端进行远程信息同步，保证信息的一致性。   记录查询：管理软件可对所属设备之间的对讲、广播进行记录查收，可对录音录像文件进行查询播放。   软件升级：管理软件可对所属终端进行远程升级，保持系统的先进性，避免需到现场对设备进行升级。   分组：管理软件可对所属设备进行分组管理。   状态查询：管理软件可对所属设备状态进行查询，第一时间查询所属设备的状态是否正常，保证系统正常运行，第一时间对出现问题的设备进行排查维护。 | 套 | 1 |
| 2 | 主机电脑 |  | 参考配置：i5或以上CPU、8G内存、160G硬盘、19寸显示器 | 台 | 1 |
| 3 | 可视IP对讲分机 |  | 1. 通过局域网/广域网（LAN/WAN）传输，实现全球通话。嵌入式安装，美观大方，坚固耐用，一般安装在需要对讲的地方，分配ip设置后接入网内即可实现对讲。  2. 背景音乐：监控中心可向终端播放背景音乐，可单播、组播、全播。  3. ★支持一呼多响功能，谁接听谁处理。  4. 广播功能:监控中心可对前端终端进行单播、组播、全播功能。  5. 可选择单双键，每个按键可指定一个呼叫主机。  6. 开锁功能：系统支持每个终端接1把电控锁，寻呼话筒要能分别控制每个终端1把电控锁的开闭。  7. 开门提示：系统支持每个终端接1对门磁。  8. 联动控制：提供TCP指令、UDP指令、RS485接口、开关量接口。  9. 远程控制：系统可远程控制终端灯光的开启及关闭。  10. 具有回音消除功能，内置高灵敏度话筒、喇叭。采用PCM /SILK音频编解码方式，广播级音质，声音逼真、清晰、宏亮。  11. 可向管理中心报警，当终端触发报警信息时，管理中心软件可弹出报警信息提示窗口，并显示具体终端的位置信息。  12. ★防护等级达到IP56。  13. 可呼叫主机及对讲  14. 免提式呼叫模式，方便快捷。  15. 可外接音箱。  16. 可通过局域网接收主机的广播或喊话。  17. 4路短路输入、2路短路输出，可结合一些辅助报警器材  18. 安装简捷，用RJ45标准网线，插入路由器LAN端(或交换机)任一端口。 | 台 | 23 |
| 4 | 紧急按钮 |  | 两芯电源线接入分机指定端口，可在需要的情况下按下，分机同步启动，向分机发出呼叫信号 | 个 | 23 |
| 二 | 摄像头参数 | | | | |
| 5 | 摄像头 | 海康威视 | 室外红外200万像素、4mm焦距.POE. | 个 | 6 |
| 三 | 数字门禁系统参数 | | | | |
| 6 | 数字门禁系统 |  | 支持500张卡容量、刷卡和密码两种开门方式 | 套 | 2 |
| 四 | 附属配件及管材、线材 | | | | |
| 7 | 网线 | 海康威视 | 超五类 | 米 | 1800 |
| 8 | 线管 | 顾地 | 16型 | 米 | 1600 |
| 9 | 电源线 | 国标 | RVV2\*1.0 | 米 | 400 |
| 10 | POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0109P | 台 | 12 |
| 11 | 网络分离器 | 国标 | PD-4812B | 个 | 23 |
| 12 | 控制线 | 国标 | RVV3\*1.0 | 米 | 600 |
| 13 | 壁挂机柜 | 图腾 | 300\*600\*180 | 个 | 12 |

**二、商务要求**

1.交货地点：采购人指定地点

2.交货期：见采购公告

3.质保期：≥1年。

4.报价含所有相关耗材、零配件及人工费用。

5.售后服务：如遇故障 2 小时响应，24 小时到达现场维修。

6.技术服务：

6.1 成交供应商应向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

6.2 在设备到达采购人指定地点后，成交供应商应在 7 天内派工程技术人员到达现场， 在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试融合全院系统。

6.3 设备安装后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。成交供应商应向采购人 提供详细的验收标准，验收手册。

7.付款方式：以签订合同为准。

※ 8. 后期5号楼项目及其它地方发生增量，根据中标供应商签订合同的最终分项报价（且报价含人工安装费用），据实结算。

第五章 磋商响应文件格式

封面:（正本/副本）

竞争性磋商响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

磋商供应商名称：

年 月 日

附件一：

**磋 商 响 应 书**

（采购人/采购代理机构）：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目采购货物及服务的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 贰 份。

* 1. 竞争性磋商响应文件；
  2. 资格证明文件。

**并进行如下承诺声明：**

1. 我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；
3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：如有的话，可自行填写；

在次，我方宣布同意如下：

4.所附《磋商报价一览表》中规定的应提交和交付的货物报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

5.将按竞争性磋商采购文件的约定履行合同责任和义务。

6.已详细审查全部竞争性磋商采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

7.本竞争性磋商响应文件的有效期自开标之日起共90个日历日。

8.同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

9.与本报价有关的一切正式往来信函请寄： 。

谈 判 供 应 商：

通 讯 地 址：

传 　真：

电 话：

电 子 函 件：

授权 代表 签字：

磋商供应商（公章）：

日 期： 附件二：

**磋商报价表（首次报价）**

采购项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 磋商供应商 |  |
| 磋商总价（万元） | 人民币（大写） （￥ ） |
| 服 务 期 |  |
| 优惠条件 |  |
| 备 注 |  |

注：此报价表为磋商小组了解其报价组成情况，仅作参考。表格形式不足描述，可另行行文编制。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

磋商供应商名称（公章）：

年 月 日

附件三 分项报价

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 一 | 可视一键报警系统 | | | | |  |  |
| 1 | 可视对讲管理系统 |  |  管理软件即服务器软件是整个网络对讲系统的中心，负责统一管理系统内的对讲终端、设置终端参数、设置终端呼叫目标话筒，采集数据库相关信息，用户权限设置，系统终端设备远程升级。   多级管理架构：系统有四级以上管理架构，能将不同级别的设备进行分组。   呼叫对讲：管理中心软件可通过呼叫按钮与寻呼话筒、对讲终端实现双向可视对讲。   广播功能：管理软件可对所属设备进行单播、分区、全区广播，广播方式支持mp3文件广播、喊话广播，可向所属设备广播指定音频文件。   监视监听：管理软件可通过监听、监视按钮对前端设备进行监听监视。   数字录音录像：管理软件能对通话过程能自动进行录音录像，并可记录呼叫、通话的时间。   强拆强呼：管理软件可以对所属设备进行强制呼叫，也可强制切断寻呼话筒与对讲终端之间的呼叫。   重启：管理软件可以对所属设备进行远程重启，避免需到现场对设备进行重启的麻烦。   复位：管理软件可对所属设备进行远程复位，让设备恢复出厂设置。   同步：管理软件可对所属终端进行远程信息同步，保证信息的一致性。   记录查询：管理软件可对所属设备之间的对讲、广播进行记录查收，可对录音录像文件进行查询播放。   软件升级：管理软件可对所属终端进行远程升级，保持系统的先进性，避免需到现场对设备进行升级。   分组：管理软件可对所属设备进行分组管理。   状态查询：管理软件可对所属设备状态进行查询，第一时间查询所属设备的状态是否正常，保证系统正常运行，第一时间对出现问题的设备进行排查维护。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 主机电脑 |  | 参考配置：i5或以上CPU、8G内存、160G硬盘、19寸显示器 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 可视IP对讲分机 |  | 1. 通过局域网/广域网（LAN/WAN）传输，实现全球通话。嵌入式安装，美观大方，坚固耐用，一般安装在需要对讲的地方，分配ip设置后接入网内即可实现对讲。  2. 背景音乐：监控中心可向终端播放背景音乐，可单播、组播、全播。  3. ★支持一呼多响功能，谁接听谁处理。  4. 广播功能:监控中心可对前端终端进行单播、组播、全播功能。  5. 可选择单双键，每个按键可指定一个呼叫主机。  6. 开锁功能：系统支持每个终端接1把电控锁，寻呼话筒要能分别控制每个终端1把电控锁的开闭。  7. 开门提示：系统支持每个终端接1对门磁。  8. 联动控制：提供TCP指令、UDP指令、RS485接口、开关量接口。  9. 远程控制：系统可远程控制终端灯光的开启及关闭。  10. 具有回音消除功能，内置高灵敏度话筒、喇叭。采用PCM /SILK音频编解码方式，广播级音质，声音逼真、清晰、宏亮。  11. 可向管理中心报警，当终端触发报警信息时，管理中心软件可弹出报警信息提示窗口，并显示具体终端的位置信息。  12. ★防护等级达到IP56。  13. 可呼叫主机及对讲  14. 免提式呼叫模式，方便快捷。  15. 可外接音箱。  16. 可通过局域网接收主机的广播或喊话。  17. 4路短路输入、2路短路输出，可结合一些辅助报警器材  18. 安装简捷，用RJ45标准网线，插入路由器LAN端(或交换机)任一端口。 | 台 | 23 |  |  |
| 4 | 紧急按钮 |  | 两芯电源线接入分机指定端口，可在需要的情况下按下，分机同步启动，向分机发出呼叫信号 | 个 | 23 |  |  |
| 二 | 摄像头参数 | | | | |  |  |
| 5 | 摄像头 | 海康威视 | 室外红外200万像素、4mm焦距.POE. | 个 | 6 |  |  |
| 三 | 数字门禁系统参数 | | | | |  |  |
| 6 | 数字门禁系统 |  | 支持500张卡容量、刷卡和密码两种开门方式 | 套 | 2 |  |  |
| 四 | 附属配件及管材、线材 | | | | |  |  |
| 7 | 网线 | 海康威视 | 超五类 | 米 | 1800 |  |  |
| 8 | 线管 | 顾地 | 16型 | 米 | 1600 |  |  |
| 9 | 电源线 | 国标 | RVV2\*1.0 | 米 | 400 |  |  |
| 10 | POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0109P | 台 | 12 |  |  |
| 11 | 网络分离器 | 国标 | PD-4812B | 个 | 23 |  |  |
| 12 | 控制线 | 国标 | RVV3\*1.0 | 米 | 600 |  |  |
| 13 | 壁挂机柜 | 图腾 | 300\*600\*180 | 个 | 12 |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  |

附件四：

**技术响应、偏离情况说明表**

采购项目编号:

采购项目名称:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 证明材料页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商文件“第四章 采购项目内容及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。

磋商供应商： （公章）

法人授权代表：（签字）

日 期： 年 月 日

附件五:

**法定代表人授权书**

（采购人）：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（项 目 名 称）磋商活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期： 年 月 日

附：代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

法定代表人身份证（复印件）

被授权代表身份证（复印件）

附件六：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

提供三证合一营业执照等证明文件；供应商法定代表人授权代表委托书。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具备履行本项目所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

供应商须提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单

附件七：

**磋商供应商认为需要提供的其他相关资料。**

磋商供应商认为需要提供的其他相关资料，可按评分标准要求提供